{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":5,"rows_kept":43,"merged":[[1,0,1,3],[3,0,3,4],[4,0,4,4],[6,0,9,0],[6,1,9,1],[6,3,9,3],[6,4,9,4],[10,0,20,0],[10,1,20,1],[10,3,20,3],[10,4,20,4],[21,0,23,0],[21,1,23,1],[21,3,23,3],[21,4,23,4],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[28,3,29,3],[28,4,29,4]]}
["附件2"]
["达州市传媒中心广播电视台融媒项目报价函"]
[]
["达州市文化旅游投资有限公司："]
["    贵公司询价公告已知晓，经研究，现将我公司初步报价于下："]
["板块编号","板块名称","板块描述","初步报价（金额单位：万元","备注"]
[1,"融合媒体超高清（4K）生产平台","1．包含162台非编站点：11台有卡超高清高码精编站点，含监视器；21台无卡超高清高码编辑站点；130台低码率代理编辑云非编站点；"]
[null,null,"2．包含7台配音工作站；7台演播室出像工作站；6套后台合成站点；"]
[null,null,"3．采用100GE、40GE主干，万兆到桌面，分布式100GE存储架构，资源池可用2.75PB空间，可存储13000小时超高清（4K）素材，可在线扩展；"]
[null,null,"4．后台服务基于全国产化设计，采用国产处理器，国产操作系统，包含10台超融合节点（虚拟化计算资源100台）。"]
[2,"超高清（4K）播出系统","1．4K视频服务器基于全国产化设计，采用国产处理器，国产操作系统；一频道主备，二三频道主备；"]
[null,null,"2．4K级三频道播出系统，采用2N备份，三个频道均采用双链路设计，12G纯基带方案；"]
[null,null,"3．播出后台服务基于全国产化设计，采用国产处理器，国产操作系统，包含2台数据库服务器、2台WEB服务器、4台迁移服务器、2台素材清理服务器；"]
[null,null,"4．编审包含10台编审工作站、2台有卡上载工作站、2台技审入库工作站；"]
[null,null,"5．应急垫片系统1套，新闻应急播出系统1套；"]
[null,null,"6．安全送播基于国产化设计，采用国产处理器，国产操作系统；具备文件化安全送播能力，10条安全送播链路可实现并行运行，提高文件交互效率；"]
[null,null,"7．二级存储基于全国产化设计，采用国产处理器，国产操作系统，四节点分布式集群存储，1536TB容量；"]
[null,null,"8．采用12G-SDI总控系统，使用32X32超高清矩阵控制，支持32路信号输入输出，提供11对ASI光端机及2对超高清光端机；"]
[null,null,"9．支持接入IP高清信号、支持超高清及高清信号的延时播出（主备），具备超高清信号接受及解码能力、信号的上下变换、4K视频信号监测、监播"]
[null,null,"10．提供信号帧同步、黑场同步；"]
[null,null,"11．播控电视墙及操作台，含24台工业级4K液晶电视及配套"]
[3,"达州新闻网及达州观察IT资源扩容","1．后台能力升级，增加IP播系统功能（用于两个电台频率可视化电视播出），云导播功能，CMS升级。"]
[null,null,"2．新增6台国产化设计的超融合节点，支持虚拟化；增加云导播服务器、IP播服务器、4K导播台等。"]
[null,null,"3．融媒体大厅电视墙，含16台1.8mm拼缝55寸液晶拼接大屏及配套；"]
[4,"网络安全等级保护系统","网络安全部分：下一代防火墙、WEB应用防火墙、数据库审计、日志审计、堡垒机、安全态势感知平台SIP、全网行为管理AC、漏扫、潜伏威胁探针系统STA、终端安全检测与响应软件、EDR服务器。"]
[5,"超高清（4K）媒体资产管理系统","媒资系统编目工作站、媒资系统离线存储防潮柜、蓝光存储系统（存储容量720.5TB）、近线存储管理。"]
[6,"精品节目包装网","超高清（4K）包装系统包装系统10台、专题包装站点（带加速卡）5台、专题包装站点6台、存储4台（容量1.563PB）、网络设备及配件，单独组网。"]
[7,"广播智能播出系统","两套频率播出系统，两套配音系统、两套电台直播系统、可视化系统、总控及监测系统。"]
[8,"文艺录音室及多声道制作室","1．包含录制工作站、修正插件、监听系统、大震膜心型人声录音话筒、多用途电容话筒、动圈乐器话筒、小震膜拾音话筒等。"]
[null,null,"2、制作系统、HDX音频核心采集系统、环绕声制作插件、后期制作插件包、环绕声响度表、环绕声监听控制器、环绕声监听音箱、超低频监听音箱"]
[9,"超高清（4K）外采设备","包含25台4K肩扛式摄录一体机、40台4K手持摄录一体机、6台4K电影机、4台4K数码相机/5台无人航拍器等"]
[10,"3号超高清（4K）多功能智能化演播室","包含4台摄像机及附件、光缆插座转接缆、切换设备、音频设备、周边设备、录制播放设备、监视系统、通话系统、同步及时钟系统、图文系统等"]
[11,"4号超高清（4K）演播室系统","包含3台系统摄像机（含1支4K广播级广角变焦镜头）、1台云台摄像机、承托设备、摄像机测试卡、提词器、切换台系统、录制系统、监看系统、示波器、同步机、音频系统、视音频周边设备、光传输系统、通话系统：数字通话系统、时钟系统、线材、安装材料、辅助材料等"]
[12,"5号超高清（4K）演播室系统","包含3台系统摄像机（含1支4K广播级广角变焦镜头）、1台云台摄像机、承托设备、摄像机测试卡、提词器、切换台系统、录制播放系统、监看系统、示波器、同步机、音频系统、视音频周边设备、格式交叉变换器、通话系统：数字通话系统、时钟系统、线材、安装材料、辅助材料等"]
[13,"6号超高清（4K）演播室系统","包含3台系统摄像机（含1支4K广播级广角变焦镜头）、1台云台摄像机、承托设备、摄像机测试卡、提词器、切换台系统、录制播放系统、监看系统、示波器、同步机、音频系统、视音频周边设备、格式交叉变换器、通话系统：数字通话系统、时钟系统、线材、安装材料、辅助材料等"]
[14,"超高清（4K）箱载直录播系统","包含6台摄像机（含2支24倍中焦镜头、2支广角变焦镜头）及附件、线缆、切换设备、音频设备、周边设备、录制播放设备、监视系统、通话系统等"]
[15,"广播直播车系统 ","包含音频源、音频处理、发射传输、扩声设备、车体改造等"]
[16,"超高清（4K）转播车系统","包含8+2讯道（8台系统摄像机、预留2个通道），配2支广角变焦镜头、2支24倍中焦镜头、1支45倍长焦镜头、切换控制系统、录制系统、包装字幕系统、传输系统、监视系统、音频系统、电源系统、车体改装等",null,"基带信号 8+2 （12G）"]
[17,"演播室舞美灯光","包含演播室舞美灯光设备、特效设备、维护维修设备等"]
[18,"办公电脑及软件","包含75台国产计算机、10台国产计算机笔记本以及配套的国产操作系统、流式软件、版式软件、杀毒软件等"]
[]
[null,null,"报价公司名称（盖章）"]
[null,null,"    2023年  月  日"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}